Информация для размещения на сайте. Посмотрите, что есть в вашем учреждении, сфотографируйте и вместо обозначений поставьте свои фото. И разместите в разделе сайта «Доступная среда»

|  |  |
| --- | --- |
| http://dostupsreda.ru/uploadedFiles/eshopimages/big/ZNAK_2.png | **Парковка для инвалидов - знак дорожный**  Дорожный знак Парковка для инвалидов должен быть установлен согласно закону «О социальной защите инвалидов в РФ» во всех местах массового посещения людей. Согласно правилам, не менее 10% парковочных мест должны быть предоставлены для автотранспорта инвалидов. Парковка для инвалидов должна быть спроектирована как можно ближе ко входу в здание и соответствующий знак должен быть установлен на каждом парковочном месте. |
| Инhttp://dostupsreda.ru/uploadedFiles/images/pictograms/G01-1.png | **Тактильные пиктограммы доступности**  Тактильные пиктограммы используются для информирования инвалидов посредством тактильно-рельефного изображения. На пиктограммах нанесены рисунки и символы, которые понятны на интуитивном уровне. |
| http://dostupsreda.ru/uploadedFiles/images/vyveska1.png | **Тактильная табличка комплексная «Вывеска»**  Вывеска на входной группе - “Наименование организации” для слепых и слабовидящих людей. Стандартный размер 300х400 мм. Прямоугольное табло с названием и графиком работы учреждения, выполненное выпуклыми буквами и шрифтом Брайля. |
| http://dostupsreda.ru/uploadedFiles/eshopimages/big/panel_vyzova_PV-3.png | **Система вызова персонала**  Система вызова персонала предназначена для осуществления вызова обслуживающего персонала в тех зонах здания, где посетителю может понадобиться помощь: на входе в здание, в санитарных комнатах, в зоне информации и т.д. |
| http://dostupsreda.ru/uploadedFiles/images/Mnemoskhema.png | **Тактильная мнемосхема**  Тактильная мнемосхема для слабовидящих или слепых людей - это одна из разновидности указателей в здании, которые представляют собой таблички с объемными знаками и рисунками с указанием нахождения выходов, кабинетов, лестниц и проемов в здании. Данный тип указателей для инвалидов по зрению является одним из самых эффективных и популярных среди пользователей. С помощью мнемосхемы становится гораздо проще сориентироваться внутри здания и найти нужный кабинет или выход из здания. |
| http://dostupsreda.ru/uploadedFiles/eshopimages/big/led-ticker-red_3.JPG | **Светодиодное табло (Бегущая строка) для улицы** Светодиодное табло осуществляет возможность людям с ослабленным зрением найти вход, также является отличным указателем выхода из помещения или туалета. Бегущая строка для инвалидов имеет возможность показывать различные интуитивно понятные знаки, надписи и пиктограммы. Данные устройства размещаются, как правило, на входе/выходе из здания, внутри помещения указывая слабовидящим пользователям маршрут движения и другие важные места в помещении |
| http://dostupsreda.ru/uploadedFiles/eshopimages/big/SmartBell1.jpg | **Звуковой информатор с кнопкой активации**  Звуковой информатор с кнопкой активации является отличным средством информирования слабовидящих и незрячих людей в больших помещениях. Информатор оснащен датчиком движения. Когда человек попадает в зону действия датчика движения, то информатор воспроизводит предварительно записанное сообщение. Звуковой маяк имеет кнопку активации, таким образом слабовидящий человек может самостоятельно активировать заранее записанное сообщение. |
| http://dostupsreda.ru/uploadedFiles/eshopimages/big/22.1.png | **Информационный терминал с ПО для инвалидов и индукционной системой**  Информационный терминал с программным обеспечением для всех категорий инвалидности представляет собой напольный компьютер с сенсорным экраном 42 дюйма с встроенной индукционной системой для слабослышащих пользователей. Многофункциональный киоск может обеспечить не только информационное сопровождение для инвалидов всех категорий, но и возможность воспроизведения различных роликов и презентаций. |
| http://dostupsreda.ru/uploadedFiles/images/Derzh.png | **Держатель для трости**  Держатель для трости значительно облегчает жизнь инвалидов. |
| http://dostupsreda.ru/uploadedFiles/eshopimages/big/poruchen-stalnoy-stoyka.png | **Поручень M-FS8054 U-образный откидной с стойкой**  Поручень обеспечивает удобство использования туалетом для инвалидов и других маломобильных групп населения. |
| http://dostupsreda.ru/uploadedFiles/eshopimages/big/m-fs8012-8013-1_2.jpg | **Поручень U-образный откидной**  Поручень U-образный откидной предназначен для крепления на ровных поверхностях стен и пола для создания удобства инвалидам и другим маломобильным группам населения во время пользования туалетом или умывальником. |
| http://dostupsreda.ru/uploadedFiles/eshopimages/big/618B.jpg | **Поручень для коридоров и лестниц**  Поручень для коридоров и лестниц Поручень используется для оборудования коридора, лестницы, холла, фойе. Поручень для лестницы и коридора устанавливаются внутри здания и служат вспомогательной опорой для передвижения инвалида. Поручень состоит из алюминиевого профиля покрытого накладкой ПВХ. |
| http://dostupsreda.ru/uploadedFiles/eshopimages/big/tactile_strip_s.jpg | **Направляющая тактильная полоса со штифтом**  Стальные тактильные полосы со штифтом используются для обозначения маршрутов, путей, остановок для незрячих и слабовидящих людей. |
| http://dostupsreda.ru/uploadedFiles/eshopimages/big/2.studs_with_pin.jpg | Тактильный конус навигатор стальной с штифтом Стальные тактильные конусы используются для обозначения маршрутов, путей, остановок для незрячих и слабовидящих людей. |
| http://dostupsreda.ru/uploadedFiles/eshopimages/big/perila-2poruchnya.jpg | Поручни металлические для крыльца Поручни металлические для крыльца устанавливаются на входную группу в здание. |